第二章 安装配置

────────────────

1. 硬件安装：

• 将控制中枢放置于房屋中心位置

• 供电要求：DC 12V/2A

• 推荐工作温度：-10℃~45℃

2. 手机APP配对：

[图示：二维码扫描示意图]

扫描设备底部的QR码完成绑定

首次连接需开启手机蓝牙功能

注意事项：

‼️ 请勿在潮湿环境使用

‼️ 定期检查固件更新